Last saved by: Heinz

Parkdeckabdichtung/Asphalt

Datum:  03.06.2014
HE
Leistungsverzeichnis
BV: LV15

Grundlage des Leistungsverzeichnisses sind alle gültigen Regelwerke,
jeweils in ihrer neuesten gültigen Ausführung.
VOB-Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen DIN 1960
VOB-Teil B Allgemeine Vertragsbestimmungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961
VOB-Teil C Technische Vorschriften für Bauleistungen DIN 18 338 (Dachdeckungs- und 
Dachabdichtungsarbeiten)
abc der Bitumen-Bahnen - technische Regeln (vdd)
Richtlinien für die Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien -
Einschlägige DIN-Vorschriften (18 195, 18 531, 1055, 4108, etc.)
Die einschlägigen Bestimmungen der Bauberufsgenossenschaft sowie die UVV sind zu beachten.
Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Eventuell erforderliche Gerüststellungen werden gesondert ausgeschrieben.
Die Herstellervorschriften für die Verarbeitung der Werkstoffe in der jeweils zum Verlegezeitpunkt
gültige Fassungen sind einzuhalten.
Material- und Unterkunftsräume werden bauseits nicht zur Verfügung gestellt.
Strom- und Wasseranschlüsse sind an der Baustelle vorhanden.
Verbrauchskosten sind mit dem Hauptunternehmen abzurechnen.
Bauaufzüge und Baugeräte werden bauseits nicht erstellt, bzw. gestellt.
Die Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Alle Baustoffmaterialien sind sach- und fachgerecht zu lagern.
Es werden nur die bearbeiteten Flächen beim Aufmaß gemessen. Alle Stoß- und 
Nahtüberdeckungen
sowie Verschnitt sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.
Bei schlechtem Wetter erfolgt die anschließende Trocknung der Dachfläche nach Stunden mit
besonderem Nachweis.
Abdichtungsarbeiten dürfen nur bei geeigneter Witterung durchgeführt werden.
Das Leistungsverzeichnis, sowie die dazu gehörigen Nachweise sind Serviceleistungen 
und
werden nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der uns vorliegende 
Angaben
erstellt.
Die Texte stellen keine planerischen Leistungen dar und entbinden den Fachplaner / 
Architekten und Dachdeckermeister nicht von dessen Prüfpflicht.

Titel 01: Baustelleneinrichtung

01.01)  ______ pau	Baustelleneinrichtung, einschl.	       _           _
	Vorhaltung und Abräumung aller zur
	Durchführung der Arbeiten
	benötigter Hilfsmaterialien.

01.02)  ______ m	Zugelassene Seitenschutzgeländer als	       _      Bedarf
	Arbeits- u. Schutzgerüst im Bereich des
	gesamten Dachrandes nach den gelten-
	den Vorschriften UBG 37 UVV und DIN
	4420 "Arbeitsschutzgerüste" aufbauen
	u. während der gesamten Dacharbeiten
	vorhalten.

01.03)  ______ m	Auffangnetz nach DIN EN 1263-1	       _      Bedarf
	"Schutznetze und Schutznetzzubehör"
	nach Sicherheitsregeln
	"Auffangnetze" (BGR 179,
	bisherige ZH 1/560) einbauen, befestigen
	der Auffangnetze an bauseits vorhandenen
	Aufhängevorrichtungen an Bauteilen aus
	Stahl
	Beton
	Holz

01.04)  ______ Stk	Container zur Aufnahme zu entsorgender	       _      Bedarf
	Materialien aufstellen, vorhalten und
	abtransportieren.
	Containergröße bis 7 cbm

	Zwischensumme €  	___________

Titel 02: Vorarbeiten

02.01)  ______ m²	Vorhandene Tragekonstruktion von Staub u.	       _           _
	losen Teilen säubern. Hochstehende
	Kanten und Grate egalisieren, scharf-
	kantige Unebenheiten entfernen und
	besenrein abfegen. Anfallenden Schutt
	abtransportieren.

02.02)  ______ m²	Betonoberfläche abfräsen	       _      Bedarf
	Betonoberfläche mit der Betonfräse von
	losen Teilen befreien und überstehende
	Grate entfernen. Übergänge mit der
	Betonfräse im Kreuzgang herstellen und
	anfallendes Fräsgut entsorgen.

02.03)  ______ m²	Vorhandene Betonflächen durch abklopfen	       _      Bedarf
	mit einem Hammer auf Hohlstellen unter-
	suchen und entsprechende Stellen
	markieren.

02.04)  ______ Stk	Feuchtigkeitsmessungen des zu	       _           _
	beschichtenden Untergrundes auf eine
	maximale Restfeuchtigkeit von 5%.
	Die Prüfung erfolgt mittels CM- oder
	Tramex-Messgerät, wobei mindestens
	drei Stellen überprüft werden müssen.

02.05)  ______ m²	Voranstrich VERNIS ANTAC GC auf saubere	       _           _
	Dachfläche volllächig mit einem
	Verbrauch von ca.250 g/m² aufbringen

02.06)  ______ m²	Grundierung aus Epoxidharz bis zur	       _      Bedarf
	Sättigung durch Fluten und Verteilen
	mit einer Lammfellrolle.
	Verbrauch ca. 300 bis 500 g/m².
	Die noch frische Grundierung mit feuer-
	getrocknetem Quarzsand der Körnung 0,1
	bis 0,5 oder 0,2 bis 0,7 mm einstreuen.

	Zwischensumme €  	___________

Titel 03: Abdichtungsarbeiten

03.01)  ______ m²	Abdichtung mit AXTER FORCE 4000 SAD,	       _           _
	Spezial-Elastomerbitumen-Schweißbahn,
	d = 4,5 mm, mit obenliegender Träger-
	einlage aus doppelt imprägniertem Poly-
	esterfaservlies 180 g/m², oberseitig
	talkumiert, unterseitig leicht schmelz-
	bare Flämmfolie, liefern und vollflächig im
	Schweißverfahren aufbringen. Naht- und
	Stoßüberdeckung (8-10 cm) ebenfalls vollflächig
	aufschweißen.

03.02)    alt. m²	AXTER BARYPRENE 25 SIA,	       _      Nur EP
	Abdichtungsbahn mit unterseitiger Ka-
	schierung aus Natronkraftpapier, entspr.
	den Verlegerichtlinien lose verlegen,
	an den Längsstößen entsprechend der
	Nahtmarkierung anlegen,
	Kopfstöße anflämmen und verschweißen.
	Nach der Gussasphaltverlegung kommt es
	zu einem gezielten, punktweisen Verbund
	auf dem Untergrund.

03.03)    alt. m²	Abdichtung unter Gussasphalt mit	       _      Nur EP
	AXTER FORCE 4000 SA, Spezial-Elastomer-
	bitumen-Schweißbahn, d = 4.0 mm, mit
	obenliegender Trägereinlage aus doppelt
	imprägniertem Polyesterfaservlies
	180 g/m², beidseitig mit Kunststofffolie
	kaschiert, liefern und vollflächig im Schweißver-
	fahren aufbringen.
	Um Kapillare zu verhindern, im T-Stoß-
	Bereich, an der unterdeckenden Bahn,
	einen Schrägschnitt vornehmen.
	Naht- und Stoßüberdeckungen (8-10 cm)
	ebenfalls vollflächig verschweißen.

	Zwischensumme €  	___________

Titel 04: Asphaltschichten

04.01)  ______ m²	Schutzschicht aus Asphaltbeton oder	       _           _
	Splittmastixasphalt.
	Aufbringen einer  Schutzschicht aus
	Asphaltbeton oder Splittmastixasphalt.
	Sorte: ....................
	Einbaustärke: ............ cm

04.02)  ______ m²	Zulage zur Gussasphaltschutzschicht für	       _           _
	Mehrdicken um 5 mm steigend.

04.03)  ______ m²	Schutzschicht aus Gussasphalt, im Mittel	       _      Bedarf
	> 30 mm, liefern und auf die Abdichtung
	mit AXTER BARYPRENE 25 SIA entsprechend
	den Verlegerichtlinien der Firma AXTER
	verlegen.
	Einbautemperatur Gussasphalt > 240° C.
	Gussasphalt 0/8 mit B 65 nach DIN 18 560
	Teiss 1, Härteklasse GE 40.

04.04)  ______ m²	Deckschicht aus Gussasphalt 0/8 mit	       _           _
	B 45, Einbaudicke im Mittel > 25 mm,
	nach DIN 18 560 Teil 1, GE 40, her-
	stellen.

04.05)  ______ m	Fugen beim Einbau der Deckschicht an-	       _           _
	legen durch Einbringen von Fugenbändern
	(Schmelzband) als Anschlussfuge an Borde
	und Einbauten.
	10 x 25 mm oder 10 x 30 mm.

04.06)  ______ m	Schutzmaßnahmen bei den Tagesabschlüssen	       _           _
	oder Bauabschnitten bei dem Dichtungs-
	anschluss. Die Abdichtung aus Bitumen-
	schweißbahn mit hochliegender Trägerein-
	lage bis 50 cm Vorderkante Gussasphalt
	mit einer Trennlage abdecken. Auf der
	Trennlage einen Streifen aus Gussasphalt
	verlegen (Provisorium), der bei Fort-
	setzung der Arbeiten im weiteren Ab-
	schnitt aufgenommen und entsorgt wird.

04.07)  ______ m	Entwässerungsrinne aus Gussasphalt 0/8	       _           _
	mit B 65, 25 cm breit, Schichtdicke 25
	bis 35 mm, herstellen. Oberfläche mit
	Quarzsand abreiben.

04.08)  ______ m	Abschottungen in der Fläche mit einer	       _           _
	Bitumenschweißbahn mit hochliegender
	Trägereinlage, 1 m breit, im Flämmver-
	fahren vollflächig auf den Untergrund
	verschweißen.
	Einbauorte entsprechend Plan der Decken-
	aufsicht unter Berücksichtigung von Ver-
	sprüngen und an Festpunkten wie Beleuch-
	tungsmasten oder Stützen.

	Zwischensumme €  	___________

Titel 05: Parkplatzmarkierungen

05.01)  ______ m	Parkplatzmarkierungen mit ............	       _           _
	in Streifenform.
	Farbton: ~ RAL 1023
	Streifenbreite ca. 20 cm

05.02)  ______ Stk	Fahrtrichtungsmarkierungen mit	       _           _
	.......... in Pfeilformform.
	Farbton: ~ RAL 1023
	Streifenbreite ca. 20 cm
	Pfeillänge ca. 130 cm

	Zwischensumme €  	___________

Titel 06: Anschlüsse

06.01)  ______ m	Wandanschluss wie folgt beschrieben	       _      Bedarf
	 liefern und herstellen:
	- Voranstrich VERNIS ANTAC in erforder-
	  licher Höhe aufbringen
	- nach Verlegung der Abdichtungsbahn, Zuschnitt
	  Z = ... cm, ca. 15 cm
	  auf die Dachfläche aufschweißen und bis zum
	  Hochpunkt verlegen
	- Alu-Wandanschlussprofil, WA ....
	  mit geeignetem Befestigungsmaterial
	  fachgerecht montieren
	- Anschlussfuge mit geeignetem, bitumen-
	  verträglichem Dichtstoff fachgerecht
	  versiegeln.

06.02)  ______ m	Wandanschlüsse mit STARCOAT R wie	       _      Bedarf
	folgt herstellen:
	- Untergrund reinigen und aufrauen, so dass
	  dieser frei von losen Teilen und fettfrei ist
	- hochführen und anschweißen der
	  Unterlage und der Oberlage im Lagen- 
	  rückversatz, Anschlusshöhen bis 2 cm
	  abflachen der oberen Bahnenkante
	  mit einer Zungenkelle
	- abkleben der oberen Begrenzungslinie
	  und dem Beschichtungsabschluss auf 
	  der Flächenabdichtung mit Klebebändern
	- Anschlussfläche einstreichen, das dazu-
	  gehörige MATCOAT-Vlies hohlraumfrei
	in das noch feuchte Harz eindrücken und
	  nochmals überstreichen
	- nach Durchtrocknung (Fingerprobe) des
	  ersten Anstriches die gesamte Anschluss-
	 fläche gut deckend überstreichen.
	- Schiefersplitt, falls gewünscht, sofort in das
	  noch flüssige STARCOAT R im Überschuss
	  einstreuen und Klebebänder abziehen.
	 
	 Verbrauch pro m²:
	  1. Beschichtung ca. 800-1000 g
	  2. Beschichtung ca. 1000 g

06.03)  ______ Stk	Anschlüsse an ...mit STARCOAT R	       _      Bedarf
	wie folgt herstellen:
	-Untergrund reinigen und aufrauen,
	so dass dieser frei von losen
	Teilen und fettfrei ist
	-hochführen und anschweißen der
	1.Lage und der
	Oberlage im Lagenrückversatz,
	Anschlusshöhen bis 2 cm
	-abflachen der oberen Bahnenkante
	mit einer Zungenkelle
	-abkleben der oberen Begrenzungslinie
	und dem Beschichtungsabschluss auf der
	Flächenabdichtung mit Klebebändern
	-Anschlussfläche einstreichen, das
	dazugehörige Vlies hohlraumfrei in das
	noch feuchte Harz eindrücken und
	nochmals überstreichen
	-nach Durchtrocknung (Fingerprobe) des
	ersten Anstriches die gesamte Anschluss-
	fläche gut deckend überstreichen.
	Schiefersplitt, falls gewünscht, sofort
	in das noch flüssige STARCOAT R
	im Überschuss einstreuen und Klebebänder
	abziehen.
	Verbrauch pro m²:
	1. Beschichtung ca. 800 - 1000 g
	2. Beschichtung ca. 1000 g
	Größe der Durchdringung: ... cm /... cm

	Zwischensumme €  	___________

Titel 07: Zubehör

07.01)  ______ Stk	SKYDOME - Tageslichtband  Vou´te Arcade	       _      Bedarf
	
	- Innenmaß Aufsatzkranz:
	 ....... x........cm
	- Außenmaß Aufsatzkranz:
	 ....... x ......cm
	- Stichhöhe: ....... cm
	- Verglasung: Polycarbonat
	- Farbton: opal
	- K-Wert:   .......... W/m²K
	- Profile:    .........
	
	frei Baustelle liefern und montieren.

07.02)  ______ Stk	SKYDOME-Lichtkuppel AIRDOME	       _      Bedarf
	aus Acrylglas, doppelschalig, opal,
	einschließlich....cm hohem, wärmege-
	dämmten Aufsatzkranz
	aus ....... in lüftbarer Ausführung, mit
	vormontiertem Rahmen, Elektro-Motor
	220V/50HZ,
	Öffnung von 250 - 300 mm Hub,
	allen erforderlichen Zubehör aus
	nichtrostendem Material frei Baustelle
	liefern, montieren und eindichten.

07.03)  ______ Stk	SKYDOME-Aufsatzkranz Standard, mit	       _      Bedarf
	umlaufendem Befestigungsflansch liefern
	und auf den Aufsatzkranz montieren.
	       Höhe:.......cm
	Innenmaß:.......cm

07.04)  ______ Stk	Lichtkuppel- Rauch- und Wärmeabzug,	       _      Bedarf
	bestehend aus:
	...
	...
	...
	fachgerecht montieren.

	Zwischensumme €  	___________

Titel 08: Wärmedämmung und Auflast

08.01)  ______ m²	Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol	       _      Bedarf
	XPS nach DIN EN 13164, WLG ... ,
	stufenverfalzt, dicht gestoßen,
	lose verlegen.
	Dicke: ... mm

08.02)  ______ m²	Filtervlies FILTRE AXTER liefern und mit	       _           _
	mindestens 10 cm Überlappung lose ver-
	legen.

08.03)  ______ m²	Kiesschicht als Oberflächenschutz	       _           _
	16/32 mm als Auflast aus gewaschenem
	Rundkies nach DIN 4226, in einer
	Schütthöhe von mind. 5 cm
	einbauen und gleichmäßig verteilen.

08.04)  ______ m	Winkeltraufleiste aus gelochtem Alumi-	       _      Bedarf
	nium, d= 2,0 mm, Schenkellänge
	20 x 80 mm,
	liefern und fluchtgerecht entlang der
	Traufe
	mit geeignetem Kleber sach- und fach-
	gerecht aufbringen.

08.05)  ______ m²	Frostfeste Terrassenplatten,	       _      Bedarf
	... x ... cm, d = ... cm, in 4 cm
	starker Feinkiesschüttung (3/7 mm)
	fachgerecht planeben mit gleich-
	mäßigen Fugen verlegen.

08.06)  ______ m	Terrassenplatten, als Zulage	       _      Bedarf
	im Nassverfahren fachgerecht und grad-
	lienig schneiden

08.07)  ______ m²	Plattenbelag aus Waschbetonplatten,	       _      Bedarf
	Größe: ... cm / ... cm / ... cm auf
	höhenverstellbaren AXTER-Stelzlagern
	aus HD Co-Polymerpropylen verlegen.
	
	Höhenverstellung von:    40 mm - 60 mm
	Höhenverstellung von:    60 mm - 90 mm
	Höhenverstellung von:  90 mm - 150 mm
	Höhenverstellung von:150 mm - 260 mm

	Zwischensumme €  	___________

Titel 09: Dachklempnerarbeiten

09.01)  ______ m	Flachdachabschlussprofil	       _      Bedarf
	(für Polymerbitumenanschlussbahnen
	d = ca. 5 mm),
	Profilhöhe:...............mm
	bestehend aus:
	Abschlussprofil (L = 3.000 mm), gekantet
	aus EN AW 5005 (AlMg1EQ), Alu Natur
	Materialdicke d = ............mm
	(empfohlen 2,0 mm),
	Trägerprofil und Stoßverbindungen
	mit-Gelenksystemhalter
	(zum Höhen-/ Neigungs- und Seitenaus-
	gleich) bestehend aus Halter inkl.
	Dichtprofil und Langlochstanzung für 2.
	fassadenseitigen Befestigungspunkt, mit
	Edelstahl-Gleitsystemfeder 57 mm breit,
	Gelenkwinkel 165
	M8 Spannschraube aus Edelstahl.
	Standard-Halterabstand 1,50 m
	(bis 20 m Gebäudehöhe in nicht
	exponierter Lage) sowie Befestigungs-
	material liefern und flucht- und
	höhengerecht montieren.

09.02)  ______ Stk	Standard-Innenecken, rechtwinklig	       _      Bedarf
	geschweißt,
	Eckschenkellänge 300 x 300 mm,
	mit 2 Stück Stossverbindungen,
	sowie Befestigungsmaterial liefern und
	flucht- und höhengerecht montieren.

09.03)  ______ Stk	Standard-Außenecken, rechtwinklig,	       _      Bedarf
	gekantet/geschweißt, passend zum Dachrand-
	profil, Eckschenkellänge 100 x 100 mm,
	mit 2 Stück angeschweißten Stoßver-
	bindungen und 1 Stück Gelenksystemhalter,
	sowie Befestigungsmaterial liefern und flucht-
	und höhengerecht montieren.

09.04)  ______ m	Oberflächenbehandlung der Abschluss-	       _      Bedarf
	profile
	Lieferung erfolgt verfahrensbedingt ohne
	Schutzfolie
	Kunststoffbeschichtung im Pulver-
	lackverfahren (witterungsbeständig)
	Farbton............. gemäß RAL ........
	(ohne Angabe Standardfarben anbieten)
	technische Eloxierung entsprechend
	DIN 17611 in E6/EV1
	Farbeloxierung entsprechend DIN 17611
	in E6/.........
	als Zulage Material je lfdm.

09.05)  ______ Stk	Endkappen rechts / links, an Stoßver-	       _      Bedarf
	bindung angeschweißt,  passend zum
	Dachrandprofil, liefern und in
	die Abschlussprofile einklipsen

09.06)  ______ m	Aluminium-Attikaabdeckungen,	       _      Bedarf
	Fabrikat: ...
	Material: Aluminium, ... (natur/techn.
	eloxiert/RAL-beschichtet)
	Dicke: ... mm
	Gesamtabwicklung: ... mm
	Kantungen: ... Stk
	mit nach innen weisendem Gefälle und
	allen systembedingten Zubehörteilen
	montieren.

09.07)  ______ Stk	Ecken für Mauerabdeckung aus Aluminium,	       _      Bedarf
	Gesamtabwicklung ...x...mm, komplett
	liefern und als Zulage zur Abdeckung
	montieren.

	Zwischensumme €  	___________

Titel 10: Sicherungsmaßnahmen

10.01)  ______ Stk	Absturzsicherungen	       _      Bedarf
	nach Herstellermontageanleitung auf
	den Untergrund aus: ...,
	bei einer Dämmstoffdicke von: ... mm,
	einbauen und fachgerecht in die Dach-
	abdichtungslagen einbinden.

10.02)  ______ Stk	Bauaufsichtlich zugelassenes Anschlag-	       _      Bedarf
	seil, d = 16 mm, inkl. Falldämpfer
	und Karabinerhaken liefern und nach
	Abschluss der Dacharbeiten im Geräte-
	koffer lagern.

10.03)  ______ Stk	Ganzkörper-Auffanggurt nach DIN 7478,	       _      Bedarf
	Form A mit Schnellverschluss, liefern und
	im Gerätekoffer verwahren.

	Zwischensumme €  	___________

Titel 11: Nachweisarbeiten

11.01)  ______ Std	Lohnstunde eines Dachdeckermeister	       _      Bedarf
	zum Nachweis für nicht im Leistungsver-
	zeichnis beschriebene Arbeiten auf
	ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
	oder Bauherrschaft.

11.02)  ______ Std	Lohnstunde eines Dachdecker-Facharbeiter	       _      Bedarf
	zum Nachweis für nicht im Leistungsver-
	zeichnis beschriebene Arbeiten auf
	ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
	oder Bauherrschaft.

11.03)  ______ Std	Lohnstunde eines Dachdeckerhelfer	       _      Bedarf
	zum Nachweis für nicht im Leistungsver-
	zeichnis beschriebene Arbeiten auf
	ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
	oder Bauherrschaft.

	Zwischensumme €  	___________

Z u s a m m e n f a s s u n g

Titel 01: Baustelleneinrichtung	€	___________
Titel 02: Vorarbeiten	€	___________
Titel 03: Abdichtungsarbeiten	€	___________
Titel 04: Asphaltschichten	€	___________
Titel 05: Parkplatzmarkierungen	€	___________
Titel 06: Anschlüsse	€	___________
Titel 07: Zubehör	€	___________
Titel 08: Wärmedämmung / Auflast	€	___________
Titel 09: Dachklempnerarbeiten	€	___________
Titel 10: Sicherungsmaßnahmen	€	___________
Titel 11: Nachweisarbeiten	€	___________
	Summe € 	___________

	19 % Mehrwertsteuer €  	___________

	Gesamtsumme €  	___________