Holzschalung / Dampfsperre / EPS 035 / DU/E1 / DO/E1 -  K2

Datum:  27.02.2014
HE

Leistungsverzeichnis

BV: LV2

Grundlage des Leistungsverzeichnisses sind alle gültigen Regelwerke,
jeweils in ihrer neuesten gültigen Ausführung.
VOB-Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen DIN 1960
VOB-Teil B Allgemeine Vertragsbestimmungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961
VOB-Teil C Technische Vorschriften für Bauleistungen DIN 18 338 (Dachdeckungs- und 
Dachabdichtungsarbeiten)
abc der Bitumen-Bahnen - technische Regeln (vdd)
Richtlinien für die Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien -
Einschlägige DIN-Vorschriften (18 195, 18 531, 1055, 4108, etc.)
Die einschlägigen Bestimmungen der Bauberufsgenossenschaft sowie die UVV sind zu beachten.
Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Eventuell erforderliche Gerüststellungen werden gesondert ausgeschrieben.
Die Herstellervorschriften für die Verarbeitung der Werkstoffe in der jeweils zum Verlegezeitpunkt
gültigen Fassungen sind einzuhalten.
Material- und Unterkunftsräume werden bauseits nicht zur Verfügung gestellt.
Strom- und Wasseranschlüsse sind an der Baustelle vorhanden.
Verbrauchskosten sind mit dem Hauptunternehmen abzurechnen.
Bauaufzüge und Baugeräte werden bauseits nicht erstellt, bzw. gestellt.
Die Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Alle Baustoffmaterialien sind sach- und fachgerecht zu lagern.
Es werden nur die bearbeiteten Flächen beim Aufmaß gemessen. Alle Stoß- und Nahtüberdeckungen
sowie Verschnitt sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.
Bei schlechtem Wetter erfolgt die anschließende Trocknung der Dachfläche nach Stunden mit
besonderem Nachweis.
Abdichtungsarbeiten dürfen nur bei geeigneter Witterung durchgeführt werden.
Das Leistungsverzeichnis, sowie die dazu gehörigen Nachweise sind Serviceleistungen und
werden nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der uns vorliegenden 
Angaben
erstellt.
Das Musterleistungsverzeichnis und die Berechnungen stellen keine planerischen 
Leistungen
dar und entbinden den Fachplaner / Architekten und Dachdeckermeister nicht von deren
Prüfpflicht.
Es sind die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Materialien der Firma AXTER anzubieten.
Sollten Produkte anderer Hersteller angeboten werden, sind diese mit dem
Nachweis der Gleichwertigkeit in einem gesonderten Leistungsverzeichnis beizufügen.

Titel 1: Baustelleneinrichtung

01.01)  pausch 	Baustelleneinrichtung für die zur	                   _
	Ausführung anstehenden Arbeiten komplett
	aufbauen, vorhalten und nach Beendigung
	aller Arbeiten wieder abbauen.
	Evtl. Container für Baumaterialien oder
	Bauschutt sind abends mit Planen bzw.
	Netzen abzudecken. Die Stromlieferung
	erfolgt bauseitig, ein geeigneter Bau-
	stromverteiler mit den erf. Schutzein-
	richtungen muss durch den AN gestellt
	werden.

01.02)  pausch 	Standgerüste	                   _
	nach den Vorschriften der Bauberufs-
	genossenschaft zur ordnungsgemäßen
	Durchführung der vorbeschriebenen
	Arbeiten.aufstellen, vorhalten
	und wieder abbauen.

	Zwischensumme €  	___________

Titel 2: Vorarbeiten

02.01)  ______ m²	Sorgfältiges Reinigen des Untergrundes.	       _           _
	Herunterschaffen des zu entsorgenden
	Bauschutt in Container.   

02.02)  ______ m²	Vollschalung aus imprägnierten Brettern,	       _           _
	d = 24 mm, liefern und auf die vorhan-
	dene Unterkonstruktion montieren.

02.03)  ______ m²	G200 DD als Flammschutzlage lose auf	       _      Bedarf
	die Holzschalung auslegen und fixieren.

	Zwischensumme €  	___________

Titel 3: Abdichtungsarbeiten

03.01)  ______ m²	VAP-AL SK mit Nagelrand	       _           _
	gemäß Stoffnorm DIN EN 13970
	als kaltselbstklebend Elastomerbitumen-
	Dampfsperrbahn mit einer hochperforations-
	festen und korrosionsfesten Aluminium- Kombi-
	einlage + Glasvlies, 120 g/m²
	nach DIN 52615 Teil 1: Sd >= 1500 m
	wird als Dampfsperrbahn für Stahltrapez-
	Profilblechdächer, für Holzschalung,
	Holzwerkstoffe und Betonuntergründe 
	eingesetzt.
	
	Die VAP-AL SK wird ausgerollt. Der Nagelrand 
	wird auf Holzschalung oder Holzwerkstoffen durch 
	das Abziehen des oberseitigen Längsrandstreifens
	und des verdeckten Nagelns mit verzinkten 
	Breitkopfstiften in de Überlappung
	(Bemessung nach DIN 1055-4:2005-03)
	ausreißfest fixiert, mit mind. 10 cm Längs- und
	Quernahtüberdeckung durch Abziehen der unter-
	seitigen Folie an An der Perforationslinie in der
	Längsnaht durch anschließendes Andrücken 
	sicher kalt verklebt.
	
	Die Quernaht wird nach dem Zurückschlagen der
	unterseitigen Schutzfolie ebenfalls unter Druck
	sicher kalt verklebt. Die unterseitige Schutzfolie
	außerhalb der Längs- und Quernaht verbleibt als 
	Trennschicht zur Holzschalung unter der Bahn.
	
	Im Bereich von An- und Abschlüssen ist die
	Bahn mindestens 5 cm über die Oberkante der
	Wärmedämmung hochzuführen.

03.02)  ______ m²	VAP-AL THERM, SBS-Elastomer-	       _      Bedarf
	bitumen Dampfsperrbahn
	gemäß Stoffnorm DIN EN 13970
	Ausgleichs- und Dampfsperrschicht
	mit einer hochperforationsfesten und 
	korrosionsfesten Aluminium-Kombieinlage
	+ Glasvlies >= 120 gr/m²
	Technische Werte:
	Kaltbiegeverhalten: -25° C
	Dampfsperrwert: praktisch dampfdicht
	Nach DIN 52615 Teil 1: Sd >= 1500 m
	
	Die Bahn wird entweder teil- oder
	vollflächig auf den vorbereiteten Unter-
	grund im Schweißverfahren aufgebracht.
	Dabei sind die Bahnen auszurollen, mit
	mindestens 8 cm Längsnaht- und 10 cm
	Quernahtüberdeckung anzulegen.
	Die Längs- und die Quernahtüberdeckungen
	sind vollflächig zu verschweißen.
	Im Bereich von Durchbrüchen und An-
	schlüssen ist die Dampfsperre dampfdicht
	anzuschließen bzw. hochzuführen.
	Die thermische Aktivierung der obersei-
	tigen Streifen aus wärmeaktivierbarem
	Selbstklebebitumen ermöglicht die Ve-
	rklebung von geeigneten Dämmstoffen
	ohne Einsatz zusätzlicher Klebstoffe.
	Auf die richtige Verarbeitungstemperatur
	der Streifen ist zu achten.
	Ein Überhitzen ist zu vermeiden, um eine
	einwandfreie und fachgerechte Verklebung
	des Dämmstoffes zu gewährleisten.
	Der Dämmstoff wird gut angedrückt.
	
	Oberseite: 
	wärmeaktivierbare Bitumendeckschicht
	Unterseite: Folie

03.03)  ______ m	imprägnierte Randbohlen, ...x...cm, mit	       _      Bedarf
	zugelassenen Befestigern montieren

03.04)  ______ Stk	Dachgullys, wärmegedämmt, zweiteilig,	       _           _
	mit Kiesfang, Durchmesser: ... mm,
	einbauen und in die Dampfsperrbahn,
	bzw. Dachabdichtung einbinden, einschl.
	Herunterraspeln der Wärmedämmung, um
	einen vertieften Einbau zu ermöglichen.
	Fabrikat: ...

03.05)  ______ m²	Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol	       _           _
	EPS 035 DAA dh 150 kPa nach DIN EN 13163
	irreversible Längenänderung ( -0,15%),
	unkaschiert, stufenverfalzt, mit
	Adhäsiv- oder PUR-Kaltkleber gegen ab-
	hebende Windlasten ausreichend verkleben
	und dicht gestoßen verlegen.
	Dicke: ... mm  
	gew. Kleber: ...

03.06)  ______ m	Stütz- und Nagelhölzer als Abgleit-	       _      Bedarf
	sicherung bei Dachneigungen ab 3°
	wie folgt einbauen:
	- Holzbohle, 140 mm x 40 mm an Schatten-
	grenzen, im Firstbereich, vor aufge-
	henden Bauteilen, im Firstbereich und
	bei jeder Bahnenunterteilung im lichten
	Abstand von maximal 5 m in den oberen
	Bereich der Wärmedämmung einarbeiten,
	mit druckfester Wärmedämmung unterlegen,
	Holzbohle durch die Wärmedämmung kraft-
	schlüssig mit dem Untergrund verbinden.
	Die Gesamtdicke der Holzbohle mit der
	unterlegten Wärmedämmung soll ca. 5 mm
	dünner als die Dicke der Flächendämmung
	betragen.
	Die Bahnen der einzelnen Abdichtungs-
	lagen, die in Traufe-First-Richtung
	verlegt werden, sind an der Oberkante
	auf den Holzbohlen verdeckt im Nagelab-
	stand von 5 cm in Doppelreihe
	abzunageln.
	Die weiteren Bahnen sind mit Längsnaht-
	versatz zu verlegen.
	gew. lichter Abstand der Hölzer: ...
	vorhandener Untergrund: ...

03.07)  ______ m²	Gefälleplatte aus Polystyrol EPS 035 DAA,	       _      Bedarf
	dm 150 kPa, gem. DIN 18164, unkaschiert,
	auf die Dampfsperre gegen Windsog, durch 
	aktivieren des Selbstklebebitumen mit der
	Flamme, dicht gestoßen, unter Berücksichtigung
	der Herstellervorschriften, einkleben.
	
	Gefälle:                  ... %
	Anfangsdicke: d =  ... mm
	Dicke i.M.:       d = ... mm
	
	Der AN hat vor Beginn der Arbeiten einen
	Gefälleplan zu erstellen u. der Baulei-
	tung zur Genehmigung vorzulegen.

03.08)  ______ m²	Mehr-/Minderkosten pro 10 mm Dämmstoff-	       _      Bedarf
	dickenänderung bei den Kehl- und
	Gratplatten der vorbeschriebenen
	Gefälle-Wärmedämmung aus expandiertem
	Polystyrol, EPS 0.. DAA d., ... kPa

03.09)  ______ Stk	Notüberlauf, aus ......, d = 1,0 mm,	       _           _
	als rechteckiger Durchführungskanal,
	Höhe ca. .... mm, Breite ca. .... mm,
	Länge ca..... mm und umlaufendem Klebe-
	flansch liefern, in die vorhandenen
	Öffnungen der Attika einsetzen,
	befestigen und fachgerecht eindichten.

	
03.10)  ______ Stk	Sanitärlüfter, wärmegedämmt, zweiteilig,	       _           _
	Durchmesser: ... mm,
	einbauen und in die Dampfsperrbahn,
	bzw. Dachabdichtung einbinden.
	Fabrikat: ...

03.11)  ______ m²	1.Abdichtungslage	       _           _
	AXTER HYRENE SPOT DUO,
	extrem dehnfähige Spezial-Elastomer-
	bitumenbahn, kaltselbstklebend.
	Plastizitätsbereich, -30° bis +100° C,
	Trägereinlage aus Glasgewebe 200 g/m²
	obers. leicht schmelzbare makro-
	perforierte Flämmfolie.
	
	HYRENE SPOT DUO wird ausgerollt
	mit 8 cm Längsnaht- und 15 cm
	Quernahtüberdeckung  angelegt und ausge-
	richtet.
	Anschließend wird das Bahnenende ange-
	hoben, die Schutzfolie ca. 1 m abgezogen,
	zurückgeschlagen und das Bahnenende
	auf dem Untergrund aufgeklebt. Durch
	Abziehen der restlichen Schutzfolie wird die
	Bahn aufgeklebt und angedrückt.
	Im Längsnahtbereich ist der
	auf der Bahnenoberseite befindliche
	Schutzfolienstreifen abzuziehen und durch
	Andrücken zu sichern. Die Duo-Längsnaht
	wird mit Flamme zusätzlich verschweißt. 
	Die Quernaht ist 15 cm zu verschweißen
	
	Anwendungstyp:
	DIN V 20000-201: DU-PYE-KTG-KSP-3,0
	DIN V 20000-202: BA- PYE-KTG-KSP-3,0 
	Eigenschaftsklasse: E 1
	für Dachabdichtungen
	der Anwendungskategorie: K2
	Brandverhalten:DIN EN 1187 - B roof (t1)
	
	Bei Außentemperaturen unter 10° C sollte
	anschließend sofort die Oberlage aufge-
	schweißt werden, damit ohne Verzögerung
	die Endhaftfestigkeit erreicht wird.

03.12)  ______ m²	Oberlage 	       _           _
	AXTER EXCEL GOLD Schiefer,
	hochelastische, extrem dehnfähige und
	besonders perforationsbeständige TOP-
	Elastomerbitumen-Schweißbahn, herstel-
	len.
	
	Anwendungstyp:
	DIN V 20000-201: DO-PYE-KTP-5,2
	DIN V 20000-202: PYE-KTP 300 S5
	Eigenschaftsklasse: E1
	für Dächer der Anwendungskategorie: K2
	Brandverhalten: DIN EN 1187-B roof ( t1)
	Wärmestandfestigkeit:
	Oberseite:  +150°C
	Unterseite: +120°C
	Kältebeständigkeit:
	Oberseite:    -25°C  
	Unterseite:   -40°C
	
	Träger: Kombinationsträger KTP 300 g/m²
	
	Oberseite:  Alpa®Bitumen + Schiefer
	Unterseite: SBS-Bitumen   + Flämmfolie
	
	EXCEL GOLD Schiefer,
	vollflächig und hohlraumfrei im Schweiß-
	verfahren aufbringen.
	Um Kapillare zu verhindern, im T-Stoß-
	Bereich, an der unterdeckenden Bahn,
	einen Schrägschnitt vornehmen.
	Schiefer am Kopfstoß durch Erhitzen
	versenken. Naht- u. Stoßüberdeckung-
	en mind 8 cm breit vollflächig ver-
	schweißen,
	Evtl. austretendes Bitumen mit Schiefer
	der entsprechenden Farbe abstreuen

03.13)    alt. m²	Oberlage AXTERTOP GOLD granuliert,	       _      Nur EP
	hochelastische, extrem dehnfähige und
	besonders perforationsbeständige TOP-
	Elastomerbitumen-Schweißbahn, herstel-
	len.
	
	Anwendungstyp:
	DIN V 20000-201: DO-PYE-KTP-5,2
	DIN V 20000-202: BA-PYE-KTP-5,2
	Eigenschaftsklasse: E1
	für Dächer der Anwendungskategorie: K2
	Brandverhalten: DIN EN 1187-B roof ( t1)
	Wärmestandfestigkeit:
	- Neuzustand:    +120°C
	- nach Alterung: +120°C
	Kältebeständigkeit:
	- Neuzustand:    -37°C
	- nach Alterung: -37°C
	Träger: Polyesterfaservlies PV 250
	
	oberseitig mit mineralischen Granulaten
	mit keramischer Einfärbung
	unterseitig leicht schmelzbare
	Flämmfolie
	
	AXTERTOP GOLD granuliert vollflächig
	und hohlraumfrei im Schweißverfahren
	aufbringen.
	Um Kapillare zu verhindern, im T-Stoß-
	Bereich, an der unterdeckenden Bahn,
	einen Schrägschnitt vornehmen.
	Granulat am Kopfstoß durch Erhitzen
	versenken. Naht- u. Stoßüberdeckung-
	en mind 8 cm breit vollflächig ver-
	schweißen,
	Evtl. austretendes Bitumen mit Granulat
	der entsprechenden Farbe abstreuen

03.14)  ______ Stk	SKYDOME-Lichtkuppel AIRDOME	       _      Bedarf
	aus Acrylglas, doppelschalig, opal,
	einschließlich....cm hohem, wärmege-
	dämmten Aufsatzkranz
	aus ....... in lüftbarer Ausführung, mit
	vormontiertem Rahmen, Elektromotor
	220 V / 50 HZ,
	Öffnung von 250 - 300 mm Hub,
	allen erforderlichen Zubehör aus
	nichtrostendem Material frei Baustelle
	liefern, montieren und eindichten.

03.15)  ______ Stk	SKYDOME Lichtkuppel als Dachausstieg	       _      Bedarf
	Typ: PASSADOME, 100 x 100 cm, als
	Dachausstieg, aus Acrylglas, doppel-
	schalig, opal/klar, einschließlich .. cm
	hohem, wärmegedämmten Aufsatzkranz,
	mit Gitter als Absturzsicherung, einem
	ausziehbaren Sicherheitshaltestab, mit
	einer Stange zum einhängen einer Leiter,
	allen sonstigem Kleinmaterial liefern
	und montieren.

	Zwischensumme €  	___________

Titel 4: Anschlüsse
04.01)  ______ m	Wandanschluss wie folgt beschrieben	       _      Bedarf
	liefern und herstellen:
	- Voranstrich VERNIS ANTAC in erforder-
	  licher Höhe aufbringen
	- Dampfsperre mit separatem Zuschnitt
	  (ca. ... cm), bis 5 cm über OK Wärme-
	  dämmung vollflächig aufgeschweißt
	  verlängern
	- Wärmedämmung dicht gestoßen heran-
	  führen
	- nach Verlegung der 1. Abdichtungslage
	  Verstärkungsbahn AXTERTOP EXTRA
	  S4, Z =  20 cm, in der Fläche ca. 10 cm
	  auf die Abdichtung und im aufgehenden
	  Bereich vollflächig aufschweißen
	- nach Verlegung der Oberlage, Zuschnitt
	  aus Oberlagsbahn, Z = ... cm, ca 15 cm
	  auf die Dachfläche aufschweißen und
	  über die Verstärkungsbahn bis zum
	  Hochpunkt verlegen
	- Alu-Wandanschlussprofil, WA ....
	  mit geeignetem Befestigungsmaterial
	  fachgerecht montieren
	- Anschlussfuge mit geeignetem, bitumen-
	  verträglichem Dichtstoff fachgerecht
	  versiegeln.

04.02)  ______ m	Traufanschluss wie folgt beschrieben	       _      Bedarf
	liefern und herstellen:
	- Traufblech mit Voranstrich versehen.
	- Verstärkungsbahn AXTERTOP EXTRA S4,
	  Zuschnitt 25 cm, in halber Breite auf
	  das Traufblech aufschweißen und lose
	  auf die Fläche verlegen.
	- 1. und 2. Abdichtungslage im Lagenver-
	  satz bis Unterkante Traufblech
	  vollflächig aufschweißen.
	
04.03)  ______ m	Attikaabschlüsse wie folgt beschrieben	       _      Bedarf
	liefern und herstellen:
	- Randbohlen ...-lagig, ... cm x ... cm,
	 liefern und fachgerecht befestigen
	- Voranstrich VERNIS ANTAC in erforder-
	  licher Höhe aufbringen
	- Dampfsperre mit separatem Zuschnitt
	   bis 5 cm über OK Wärmedämmung voll-
	   flächig aufgeschweißt verlängern
	- Wärmedämmung dicht gestoßen heran-
	  führen
	- nach Verlegung der 1. Abdichtungslage
	  Verstärkungsbahn AXTERTOP EXTRA
	  S4, Z = 25 cm, in der Fläche ca. 12 cm
	  auf die Abdichtung und im aufgehenden
	  Bereich vollflächig aufschweißen
	- nach Verlegung der Oberlage, Zuschnitt
	  aus Oberlagsbahn, Z = ... cm, ca.15 cm
	  auf die Dachfläche aufschweißen, und
	  um den Attikakopf herumführen und me-
	  chanisch befestigen.

04.04)  ______ m	Wandanschlüsse mit STARCOAT R wie	       _      Bedarf
	folgt herstellen:
	-Untergrund reinigen und aufrauhen,
	so dass dieser frei von losen
	Teilen und fettfrei ist
	-hochführen und anschweißen der
	Unterlage und der Oberlage im
	Lagenrückversatz,
	Anschlusshöhen bis 2 cm
	-abflachen der oberen Bahnenkante
	mit einer Zungenkelle
	-abkleben der oberen Begrenzungslinie
	und dem Beschichtungsabschluss auf der
	Flächenabdichtung mit Klebebändern
	-Anschlussfläche einstreichen, das
	dazugehörige MATCOAT-Vlies hohlraumfrei
	in das noch feuchte Harz eindrücken und
	nochmals überstreichen
	-nach Durchtrocknung
	(Fingerprobe) des ersten
	Anstriches die gesamte
	Anschlussfläche gut deckend
	überstreichen.
	Granulat / Schiefersplitt, falls gewünscht,
	sofort in das noch flüssige
	STARCOAT R
	im Überschuss einstreuen und
	Klebebänder abziehen.
	Verbrauch pro m²:
	1. Beschichtung ca. 800-1000 g
	2. Beschichtung ca. 1000 g

	Zwischensumme €  	___________

Titel 5: Dachklempnerarbeiten

05.01)  ______ m	Mauerabdeckung aus Aluminium, Abwicklung	       _      Bedarf
	ca. ... mm, d = 2 mm, komplett liefern
	und auf der Mauerkrone befestigen.

05.02)  ______ Stk	Ecken für Mauerabdeckung aus Aluminium,	       _      Bedarf
	Gesamtabwicklung ...x...mm, komplett
	liefern und als Zulage zur Abdeckung
	montieren.

05.03)  ______ m	Flachdachabschlussprofil	       _      Bedarf
	(für Polymer-Bitumenanschlussbahnen
	d = 5,0 mm),
	Profilhöhe:...............mm
	bestehend aus:
	Abschlussprofil (L = 3.000 mm), gekantet
	aus EN AW 5005 (AlMg1EQ), Alu Natur
	Materialdicke d = ............mm
	(empfohlen 2,0 mm),
	Trägerprofil und Stoßverbindungen
	mit-Gelenksystemhalter
	(zum Höhen-/ Neigungs- und Seitenaus-
	gleich) bestehend aus Halter inkl.
	Dichtprofil und Langlochstanzung für 2.
	fassadenseitigen Befestigungspunkt, mit
	Edelstahl-Gleitsystemfeder 57 mm breit,
	Gelenkwinkel 165
	M8 Spannschraube aus Edelstahl.
	Standard-Halterabstand 1,50 m
	(bis 20 m Gebäudehöhe in nicht
	exponierter Lage) sowie Befestigungs-
	material liefern und flucht- und
	höhengerecht montieren.

05.04)  ______ m	Oberflächenbehandlung der Abschluss-	       _      Bedarf
	profile
	Lieferung erfolgt verfahrensbedingt ohne
	Schutzfolie
	Kunststoffbeschichtung im Pulver-
	lackverfahren (witterungsbeständig)
	Farbton............. gemäß RAL ........
	(ohne Angabe Standardfarben anbieten)
	technische Eloxierung entsprechend
	DIN 17611 in E6/EV1
	Farbeloxierung entsprechend DIN 17611
	in E6/.........
	als Zulage Material je lfdm.

05.05)  ______ Stk	Standard-Innenecken, rechtwinklig	       _      Bedarf
	geschweißt,
	Eckschenkellänge 300 x 300 mm,
	mit 2 Stück Stoßverbindungen,
	sowie Befestigungsmaterial liefern und
	flucht- und höhengerecht montieren.

05.06)  ______ Stk	Standard-Außenecken, rechtwinklig,	       _      Bedarf
	gekantet/geschweißt, passend zum Dachrand-
	profil, Eckschenkellänge 100 x 100 mm,
	mit 2 Stück angeschweißten Stoßver-
	bindungen und 1 Stück Gelenksystemhalter,
	sowie Befestigungsmaterial liefern und flucht-
	und höhengerecht montieren.

05.07)  ______ Stk	Endkappen rechts / links, an Stoßver-	       _      Bedarf
	bindung angeschweißt,  passend zum
	Dachrandprofil., liefern und in
	die Abschlussprofile einklipsen

	Zwischensumme €  	___________

Titel 6: Sicherungsmaßnahmen

06.01)  ______ Stk	Absturzsicherungen	       _      Bedarf
	nach Herstellermontageanleitung auf
	den Untergrund aus: ...,
	bei einer Dämmstoffdicke von: ... mm,
	einbauen und fachgerecht in die Dach-
	abdichtungslagen einbinden.

06.02)  ______ Stk	Gerätekoffer zur Aufnahme von Sicher-	       _      Bedarf
	heitsseil, Anschlagseil und Auffanggurt
	liefern und nach Angaben der Bauleitung
	deponieren.

06.03)  ______ Stk	Bauaufsichtlich zugelassenes Sicher-	       _      Bedarf
	heitsseil, d = 16 mm, inkl. Seilkürzer
	und 2 Karabinerhaken liefern und nach
	Abschluss der Dacharbeiten im Geräte-
	koffer lagern.

	Zwischensumme €  	___________

Titel 7: Nachweisarbeiten

07.01)  ______ Std	Lohnstunde eines Dachdeckermeister	       _           _
	zum Nachweis für nicht im Leistungsver-
	zeichnis beschriebene Arbeiten auf
	ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
	oder Bauherrschaft.

07.02)  ______ Std	Lohnstunde eines Dachdecker-Facharbeiter	       _           _
	zum Nachweis für nicht im Leistungsver-
	zeichnis beschriebene Arbeiten auf
	ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
	oder Bauherrschaft.

07.03)  ______ Std	Lohnstunde eines Dachdeckerhelfer	       _           _
	zum Nachweis für nicht im Leistungsver-
	zeichnis beschriebene Arbeiten auf
	ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
	oder Bauherrschaft.

	Zwischensumme €  	___________

Z u s a m m e n f a s s u n g

Titel 1: Baustelleneinrichtung	€	___________
Titel 2: Vorarbeiten	€	___________
Titel 3: Abdichtungsarbeiten	€	___________
Titel 4: Anschlüsse	€	___________
Titel 5: Dachklempnerarbeiten	€	___________
Titel 6: Sicherungsmaßnahmen	€	___________
Titel 7: Nachweisarbeiten	€	___________
	Summe € 	___________

	19 % Mehrwertsteuer €  	___________

	Gesamtsumme €  	___________