Trapezblech / Dampfsperre / MiWo / DU/E1 / DO/E1 - K2

Datum:  24.02.2014
HE

Leistungsverzeichnis

BV: LV3
Grundlage des Leistungsverzeichnisses sind alle gültigen Regelwerke,
jeweils in ihrer neuesten gültigen Ausführung.

VOB-Teil A  Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen DIN 1960
VOB-Teil B  Allgemeine Vertragsbestimmungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961
VOB-Teil C  Technische Vorschriften für Bauleistungen DIN 18 338 (Dachdeckungs- und Dachab-
dichtungsarbeiten)
abc der Bitumen-Bahnen - technische Regeln (vdd)
Richtlinien für die Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien -
Einschlägige DIN-Vorschriften (18 195, 18 531, 1055, 4108, etc.)
Die einschlägigen Bestimmungen der Bauberufsgenossenschaft sowie die UVV sind zu beachten. 

Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 
Eventuell erforderliche Gerüststellungen werden gesondert ausgeschrieben.
Die Herstellervorschriften für die Verarbeitung der Werkstoffe in der jeweils zum Verlegezeitpunkt
gültigen Fassung sind einzuhalten.
Material- und Unterkunftsräume werden bauseits nicht zur Verfügung gestellt.
Strom- und Wasseranschlüsse sind an der Baustelle vorhanden.
Verbrauchskosten sind mit dem Hauptunternehmen abzurechnen.
Bauaufzüge und Baugeräte werden bauseits nicht erstellt, bzw. gestellt.
Die Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Alle Baustoffmaterialien sind sach- und fachgerecht zu lagern.
Es werden nur die bearbeiteten Flächen beim Aufmaß gemessen. Alle Stoß- und Nahtüberdeckungen 
sowie Verschnitt sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.
Bei schlechtem Wetter erfolgt die anschließende Trocknung der Dachfläche nach Stunden mit              
besonderem Nachweis.
Abdichtungsarbeiten dürfen nur bei geeigneter Witterung durchgeführt werden.
Das Leistungsverzeichnis, sowie die dazu gehörigen Nachweise sind Serviceleistungen und 
werden nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der uns vorliegenden Angaben 
erstellt.
Das Musterleistungsverzeichnis und die Berechnungen stellen keine planerischen Leistungen 
dar und entbinden den Fachplaner / Architekten und Dachdeckermeister nicht von deren 
Prüfpflicht.
Es sind die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Materialien der Firma AXTER anzubieten. 
Sollten Produkte anderer Hersteller angeboten werden, sind diese mit dem
Nachweis der Gleichwertigkeit in einem gesonderten Leistungsverzeichnis beizufügen.

Titel: Baustelleneinrichtung

01.01)  pausch 	Baustelleneinrichtung für die zur	                   _
	Ausführung anstehenden Arbeiten komplett
	aufbauen, vorhalten und nach Beendigung
	aller Arbeiten wieder abbauen.
	Evtl. Container für Baumaterialien oder
	Bauschutt sind abends mit Planen bzw.
	Netzen abzudecken. Die Stromlieferung
	erfolgt bauseitig, ein geeigneter Bau-
	stromverteiler mit den erf. Schutzein-
	richtungen muss durch den AN gestellt
	werden.

01.02)  pausch 	Standgerüste	                   _
	nach den Vorschriften der Bauberufs-
	genossenschaft zur ordnungsgemäßen
	Durchführung der vorbeschriebenen
	Arbeiten.aufstellen, vorhalten
	und wieder abbauen.

	Zwischensumme €  	___________

Titel: Abdichtungsarbeiten

02.01)  ______ m²	Sorgfältiges Reinigen des Untergrundes.	       _           _
	Herunterschaffen des zu entsorgenden
	Bauschutt in Container.   

02.02)  ______ m²	Voranstrich VERNIS ANTAC auf saubere	       _      Bedarf
	Dachfläche volllächig mit einem
	Verbrauch von ca.250 g/m² aufbringen
	
02.03)  ______ m²	Ausgleichs- und Dampfsperrschicht mit	       _           _
	AXTER SK - VAP 108, kaltselbstklebende
	Elastomerbitumen - Dampfsperrbahn,
	d = 1,5 mm, b = 1,08 m, mit einer Spe-
	zial- Aluminiumträgereinlage, mit hohem
	Diffusionswiderstand, großer Durchtritt-
	festigkeit und Alkaliresistenz.
	
	Technische Werte:
	Dehnfähigkeit > 15 %
	Dampfsperrwert: praktisch dampfdicht
	Nach DIN 52615 Teil 1: Sd >= 1500 m
	
	Im Kaltklebeverfahren mit ca. 8 cm Über-
	deckung im Naht- und ca. 12 cm im Stoß-
	bereich verlegen. Im Bereich von An-und
	Abschlüssen die Dampfsperre bis Ober-
	kante Wärmedämmung oder Keil bzw.
	Vorderkante Dachrand führen. Im Licht-
	kuppelbereich die Dampfsperre so an-
	schließen, daß das Einströmen von Über-
	druck in die Abdichtung verhindert wird.

02.04)    alt. m	Ausgleichs- u. Dampfsperrbahn AXTER	       _      Nur EP
	VAP-IND, brandlastarme Dampfsperre
	für großflächige Dächer, gem.DIN 18234
	und Industriebaurichtlinie, oberseitig
	 mit Aluminium - Verbundfolie, unter-
	seitig mit Selbstklebeschicht und
	speziel integriertem Brandhemmer.
	
	Brandverhalten:
	DIN EN 13501-1:Klasse E
	Heizwert: < 10.00 kJ/m²
	
	AXTER VAP-IND wird im Selbstklebever-
	fahren, nach Abziehen der unterseitgen
	Schutzfolie, auf den sauberen, fett-
	freien und trockenen Untergrund,
	mit min. 8 cm Naht- und Stoßüberdeckung
	aufgebracht.
	Im An- u. Abschlußbereich bis 5 cm über
	OK Wärmedämmung hochführen und
	vollflächig und luftdicht verkleben.

02.05)  ______ m	imprägnierte Randbohlen, ...x...cm, mit	       _      Bedarf
	zugelassenen Befestigern montieren

02.06)  ______ m²	System-Wärmedämmung aus Mineralwolldach-	       _           _
	dämmplatten nach DIN 18165,
	Anwendungsgebiet DAA-dm, nach DIN V 4108
	Teil 10, Euroklasse A1 nicht brennbar,
	Bemessungswert der Wärmeletfähigkeit
	0,040 W/(mk), nach DIN EN 13501 Teil 1,
	Druckspannung 70 kN/m²  bei 10 % Stauch-
	ung,  liefern und nach Hersteller-
	vorschrift lose, einschl. aller An- und
	Zuschnitte, dicht gestoßen verlegen.
	
	d = ... mm

02.07)  ______ m²	Preis pro cm Mehr- oder Mindericke der	       _      Bedarf
	Wärmedämmung.

02.08)  ______ m	Dachrandkeile aus hochverdichteter	       _      Bedarf
	Steinwolle, ca. 150 kg/m3 Raumgewicht,
	für den Anschluß an aufgehende Bauteile
	als Vollkeil 80 mm x 80 mm x 1.000 mm.
	Entsprechend der aktuellen Gefahren-
	stoffverordnung als nicht krebserzeugend
	oder krebsverdächtig eingestuft.
	Fixierung mit PUR-Kleber.
	
	Material:

02.09)  ______ m	Kontergefälleplatten aus Mineralwolle,	       _      Bedarf
	als Dachdämmplatten nach DIN EN 13162,
	WLG 040, Druckspannung > 65 KN/m²
	bei 10 % Stauchung, mit PUR-Kaltkleber
	gegen abhebende Windlasten ausreichend
	verkleben und dicht gestoßen verlegen.
	Plattenbreite: ... cm
	Gefällegebung: ... %

02.10)  ______ m²	Gefälle-Wärmedämmung aus Mineralwolle,	       _      Bedarf
	als Dachdämmplatten nach DIN EN 13162,
	WLG 040, Druckspannung > 65 KN/m²
	bei 10 % Stauchung, lose und
	dicht gestoßen verlegen.
	Gefällegebung:  ...  %
	Dicke: ... mm

02.11)  ______ m	Sickenfüller aus nichtbrennbarer	       _      Bedarf
	Mineralwolle A1, Raumgewicht ca.
	40 Kg/cbm, trapezförmig für Stahltrapez-
	blech, Profil ......
	zugeschnitten, als erhöhten Schall- und
	Brandschutz liefern und von oben in die
	Sicken einlegen.

02.12)  ______ m²	1. Abdichtungslage	       _           _
	AXTER MATFIX S3 R DUO,
	extrem dehnfähige Spezial - Elastomer-
	bitumen Flämmbahn mit DUO -Sicherheits-
	naht, ca.3 cm kaltselbstklebend und ca.
	7 cm vollflächig verschweißt.
	Trägereinlage:verstärktes Glasvlies und
	Polyprpylenvlies,
	oberseitig rutschfeste,leicht schmelz-
	bare Flämmfolie, makroperforiert. lose
	auslegen u. im Bereich der Längs- und
	Quernähte, entspr. DIN 1055, mechanisch
	befestigen.
	Befestigungssystem:
	
	Anwendungstyp:
	DIN V 20000-201: DU- PYE- KTP - 3,0
	Eigenschaftsklasse: E 1
	für Dachabdichtungen
	der Anwendungskategorie: K1
	Brandverhalten:DIN EN 1187 - B roof (t1)
	
	Anschließend Längsnaht mind. 7 cm u.
	Quernähte mind. 100 mm dicht ver-
	schweißen. Bei der Quernaht zuvor das
	unterliegende Polypropylenvlies abfläm-
	men

02.13)  ______ m²	Oberlage 	       _           _
	AXTER EXCEL GOLD granuliert,
	extrem alterungsbeständige ALPA® Elasto-
	merbitumenschweißbahn mit einer hoch-
	reißfesten, hydrophob imprägnierten
	Polyesterverbundträgereinlage,
	unterseitig mit einer leicht flämmbaren
	Schmelzfolie kaschiert,
	oberseitig mit abriebfestem, frost-
	sicherem Keramik Granulat werkseitig
	abgestreut.
	
	Anwendungstyp:
	DIN V 20000-201: DO- PYE/PYP-KTP-5,2
	DIN V 20000-202: BA-PYE/PYP - KTP-5,2
	Eigenschaftsklasse: E1
	für Dächer der Anwendungskategorie: K2
	Brandverhalten:
	DIN EN 1187 - B roof ( t1)
	Max. Zugkraft nach DIN 12311-1
	Längs / Quer:     1450 N/ 50mm
	Dehnung nach DIN 12311-1
	Längs / Quer:         35 % 
	Wärmestandfestigkeit:
	- Untererseite:    +120° C
	- Oberseite:        +150° C
	Kaltbiegeverhalten:
	- Unterseite:         -37°C
	- Oberseite:          -25°C
	
	AXTER EXCEL GOLD vollflächig
	u. hohlraumfrei aufschweißen.
	Um  Kapillare zu verhindern, im T-Stoß-
	bereich, an der unterdeckenden Bahn,
	einen Schrägschnitt vornehmen. Granulat
	am Quernaht durch Erhitzen versenken.
	Längs- u. Quernaht mind. 80 bzw. 100 mm
	vollflächig verschweißen.
	Evtl. austretendes Bitumen mit Granulat
	der entsprechenden Farbe abstreuen.

	Zwischensumme €  	___________

Titel: Zubehör

03.01)  ______ Stk	Dachgully, wärmegedämmt, komplett	       _      Bedarf
	mit Aufstockeinheit und Sieb, Elastomer-
	bitumen-AS-Manschette, liefern, fachge-
	recht einbauen und im Zuge der Abdicht-
	ungsarbeiten eindichten.
	
	DN ....  mm
	Abgang: senkrechtt

03.02)  ______ Stk	SKYDOME-Lichtkuppel AIRDOME	       _           _
	aus Acrylglas, doppelschalig, opal,
	einschließlich....cm hohem, wärmege-
	dämmten Aufsatzkranz
	aus ....... in lüftbarer Ausführung, mit
	vormontiertem Rahmen, Elektro-Motor
	220V/50HZ,
	Öffnung von 250 - 300 mm Hub,
	allen erforderlichen Zubehör aus
	nichtrostendem Material frei Baustelle
	liefern, montieren und eindichten.

03.03)  ______ Stk	SKYDOME - Tageslichtband  Vou´te Arcade	       _      Bedarf
	
	- Innenmaß Aufsatzkranz:
	 ....... x........cm
	- Außenmaß Aufsatzkranz:
	 ....... x ......cm
	- Stichhöhe: ....... cm
	- Verglasung: Polycarbonat
	- Farbton: opal
	- K-Wert:   .......... W/qmK
	- Profile:    .........
	
	frei Baustelle liefern und montieren.

	Zwischensumme €  	___________

Titel: Anschlüsse

04.01)  ______ m	Wandanschluss wie folgt beschrieben	       _      Bedarf
	liefern und herstellen:
	- Voranstrich VERNIS ANTAC in erforder-
	  licher Höhe aufbringen
	- Dampfsperre mit separatem Zuschnitt
	  (ca. ... cm), bis 5 cm über OK Wärme-
	  dämmung vollflächig aufgeschweißt
	  verlängern
	- Wärmedämmung dicht gestoßen heran-
	  führen
	- nach Verlegung der 1. Abdichtungslage
	  Verstärkungsbahn AXTERTOP EXTRA
	  S4, Z = 20 cm, in der Fläche ca. 10 cm
	  auf die Abdichtung und im aufgehenden
	  Bereich vollflächig aufschweißen
	- nach Verlegung der Oberlage, Zuschnitt
	  aus Oberlagsbahn, Z = ... cm, ca 15 cm
	  auf die Dachfläche aufschweißen und
	  über die Verstärkungsbahn bis zum
	  Hochpunkt verlegen
	- Alu-Wandanschlussprofil,  WA 
	  mit geeignetem Befestigungsmaterial
	  fachgerecht montieren
	- Anschlussfuge mit geeignetem, bitumen-
	  verträglichem Dichtstoff fachgerecht
	  versiegeln.

04.02)  ______ m	Traufanschluss wie folgt beschrieben	       _      Bedarf
	liefern und herstellen:
	- Traufblech mit Voranstrich versehen.
	- Verstärkungsbahn AXTERTOP EXTRA S4,
	  Zuschnitt 25 cm, in halber Breite auf
	  das Traufblech aufschweißen und lose
	  auf die Fläche verlegen.
	- 1. und 2. Abdichtungslage im Lagenver-
	  satz bis Unterkante Traufblech
	  vollflächig aufschweißen.
	
04.03)  ______ m	Attikaabschlüsse wie folgt beschrieben	       _      Bedarf
	liefern und herstellen:
	- Randbohlen ...-lagig, ... cm x ... cm,
	 liefern und fachgerecht befestigen
	- Voranstrich VERNIS ANTAC in erforder-
	  licher Höhe aufbringen
	- Dampfsperre mit separatem Zuschnitt
	   bis 5 cm über OK Wärmedämmung voll-
	   flächig aufgeschweißt verlängern
	- Wärmedämmung dicht gestoßen heran-
	  führen
	- nach Verlegung der 1. Abdichtungslage
	  Verstärkungsbahn AXTERTOP EXTRA
	  S4, Z ca. 25 cm, in der Fläche ca. 12 cm
	  auf die Abdichtung und im aufgehenden
	  Bereich vollflächig aufschweißen
	- nach Verlegung der Oberlage, Zuschnitt
	  aus Oberlagsbahn, Z = ... cm, ca.15 cm
	  auf die Dachfläche aufschweißen, und
	  um den Attikakopf herumführen und me-
	  chanisch befestigen.

04.04)  ______ m	Wandanschlüsse mit STARCOAT R wie	       _      Bedarf
	folgt herstellen:
	-Untergrund reinigen und aufrauhen,
	so dass dieser frei von losen
	Teilen und fettfrei ist
	-hochführen und anschweißen der
	Unterlage und der Oberlage im
	Lagenrückversatz,
	Anschlusshöhen bis 2 cm
	-abflachen der oberen Bahnenkante
	mit einer Zungenkelle
	-abkleben der oberen Begrenzungslinie
	und dem Beschichtungsabschluss auf der
	Flächenabdichtung mit Klebebändern
	-Anschlussfläche einstreichen, das
	dazugehörige MATCOAT-Vlies hohlraumfrei
	in das noch feuchte Harz eindrücken und
	nochmals überstreichen
	-nach Durchtrocknung
	(Fingerprobe) des ersten
	Anstriches die gesamte
	Anschlussfläche gut deckend
	übersteichen.
	Granulat / Schiefersplitt, falls gewünscht,
	sofort in das noch flüssige
	STARCOAT R
	im Überschuss einstreuen und
	Klebebänder abziehen.
	Verbrauch pro m²:
	1. Beschichtung ca. 800-1000 g
	2. Beschichtung ca. 1000 g

	Zwischensumme €  	___________

Titel: Dachklempnerarbeiten

05.01)  ______ m	Mauerabdeckung aus Aluminium, Abwicklung	       _      Bedarf
	ca. ... mm, d = 2 mm, komplett liefern
	und auf der Mauerkrone befestigen.

05.02)  ______ Stk	Ecken für Mauerabdeckung aus Aluminium,	       _      Bedarf
	Gesamtabwicklung ...x...mm, komplett
	liefern und als Zulage zur Abdeckung
	montieren.

05.03)  ______ m	Flachdachabschlussprofil	       _      Bedarf
	(für Polymer-Bitumenanschlussbahnen
	d = 5,0 mm),
	Profilhöhe:...............mm
	bestehend aus:
	Abschlussprofil (L = 3.000 mm), gekante
	aus EN AW 5005 (AlMg1EQ), Alu Natur
	Materialdicke d = ............mm
	(empfohlen 2,0 mm),
	Trägerprofil und Stoßverbindungen
	mit-Gelenksystemhalter
	(zum Höhen-/ Neigungs- und Seitenaus-
	gleich) bestehend aus Halter inkl.
	Dichtprofil und Langlochstanzung für 2.
	fassadenseitigen Befestigungspunkt, mit
	Edelstahl-Gleitsystemfeder 57 mm breit,
	Gelenkwinkel 175
	M8 Spannschraube aus Edelstahl.
	Standard-Halterabstand 1,50 m
	(bis 20 m Gebäudehöhe in nicht
	exponierter Lage) sowie Befestigungs-
	material liefern und flucht- und
	höhengerecht montieren.

05.04)  ______ m	Oberflächenbehandlung der Abschluss-	       _      Bedarf
	profile
	Lieferung erfolgt verfahrensbedingt ohne
	Schutzfolie
	Kunststoffbeschichtung im Pulver-
	lackverfahren (witterungsbeständig)
	Farbton............. gemäß RAL ........
	(ohne Angabe Standardfarben anbieten)
	technische Eloxierung entsprechend
	DIN 17611 in E6/EV1
	Farbeloxierung entsprechend DIN 17611
	in E6/.........
	als Zulage Material je lfdm.

05.05)  ______ Stk	Standard-Innenecken, rechtwinklig	       _      Bedarf
	geschweißt,
	Eckschenkellänge 300 x 300 mm,
	mit 2 Stück Stoßverbindungen,
	sowie Befestigungsmaterial liefern und
	flucht- und höhengerecht montieren.

05.06)  ______ Stk	Standard-Außenecken, rechtwinklig,	       _      Bedarf
	gekantet/geschweißt, passend zum Dachrand-
	profil, Eckschenkellänge 100 x 100 mm,
	mit 2 Stück angeschweißten Stoßver-
	bindungen und 1 Stück Gelenksystemhalter,
	sowie Befestigungsmaterial liefern und flucht-
	und höhengerecht montieren.

05.07)  ______ Stk	Endkappen rechts / links, an Stoßver-	       _      Bedarf
	bindung angeschweißt,  passend zum
	Dachrandprofil., liefern und in
	die Abschlussprofile einklipsen

	Zwischensumme €  	___________

Titel: Sicherungsmaßnahmen

06.01)  ______ Stk	Absturzsicherungen	       _      Bedarf
	nach Herstellermontageanleitung auf
	den Untergrund aus: ...,
	bei einer Dämmstoffdicke von: ... mm,
	einbauen und fachgerecht in die Dach-
	abdichtungslagen einbinden.

06.02)  ______ Stk	Geräteschrank, abschließbar,  zur	       _      Bedarf
	Aufnahme von Sicherheitsseil, Anschlag-
	seil und Auffanggurt liefern und nach
	Angaben der Bauleitung deponieren.

06.03)  ______ Stk	Gerätekoffer zur Aufnahme von Sicher-	       _      Bedarf
	heitsseil, Anschlagseil und Auffanggurt
	liefern und nach Angaben der Bauleitung
	deponieren.

06.04)  ______ Stk	Bauaufsichtlich zugelassenes Sicher-	       _      Bedarf
	heitsseil, d = 16 mm, inkl. Seilkürzer
	und 2 Karabinerhaken liefern und nach
	Abschluss der Dacharbeiten im Geräte-
	koffer lagern.

	Zwischensumme €  	___________

Z u s a m m e n f a s s u n g

Titel: Baustelleneinrichtung	€	___________
Titel: Abdichtungsarbeiten	€	___________
Titel: Zubehör	€	___________
Titel: Anschlüsse	€	___________
Titel: Dachklempnerarbeiten	€	___________
Titel: Sicherungsmaßnahmen	€	___________
	Summe € 	___________

	19 % Mehrwertsteuer €  	___________

	Gesamtsumme €  	___________