Beton / Altdach / Sanierung ohne Abriss                                                           
mit einer Elastomerbitumenbahn nach DIN 18531-2 DE / E1 - K1 

Datum:  24.02.2014
                                                                                                                                    HE
Leistungsverzeichnis
BV: LV6

Grundlage des Leistungsverzeichnisses sind alle gültigen Regelwerke,
jeweils in ihrer neuesten gültigen Ausführung.
VOB-Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen DIN 1960
VOB-Teil B Allgemeine Vertragsbestimmungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961
VOB-Teil C Technische Vorschriften für Bauleistungen DIN 18 338 (Dachdeckungs- und 
Dachabdichtungsarbeiten)
abc der Bitumen-Bahnen - technische Regeln (vdd)
Richtlinien für die Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien -
Einschlägige DIN-Vorschriften (18 195, 18 531, 1055, 4108, etc.)
Die einschlägigen Bestimmungen der Bauberufsgenossenschaft sowie die UVV sind zu beachten.
Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Eventuell erforderliche Gerüststellungen werden gesondert ausgeschrieben.
Die Herstellervorschriften für die Verarbeitung der Werkstoffe in der jeweils zum Verlegezeitpunkt
gültigen Fassung sind einzuhalten.
Material- und Unterkunftsräume werden bauseits nicht zur Verfügung gestellt.
Strom- und Wasseranschlüsse sind an der Baustelle vorhanden.
Verbrauchskosten sind mit dem Hauptunternehmen abzurechnen.
Bauaufzüge und Baugeräte werden bauseits nicht erstellt, bzw. gestellt.
Die Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Alle Baustoffmaterialien sind sach- und fachgerecht zu lagern.
Es werden nur die bearbeiteten Flächen beim Aufmaß gemessen. Alle Stoß- und Nahtüberdeckungen
sowie Verschnitt sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.
Bei schlechtem Wetter erfolgt die anschließende Trocknung der Dachfläche nach Stunden mit
besonderem Nachweis.
Abdichtungsarbeiten dürfen nur bei geeigneter Witterung durchgeführt werden.
Das Leistungsverzeichnis, sowie die dazu gehörigen Nachweise sind Serviceleistungen und
werden nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der uns vorliegende Angaben
erstellt.
Die Berechnungen stellen keine planerischen Leistungen dar und entbinden den Fachplaner / 
Architekten und Dachdeckermeister nicht von dessen Prüfpflicht.

Titel 1: Baustelleneinrichtung

01.01)  pausch 	Standgerüste	                   _
	nach den Vorschriften der Bauberufs-
	genossenschaft zur ordnungsgemäßen
	Durchführung der vorbeschriebenen
	Arbeiten.aufstellen, vorhalten
	und wieder abbauen.

01.02)  ______ m	Zugelassene Seitenschutzgeländer als	       _      Bedarf
	Arbeits u. Schutzgerüst im Bereich des
	gesamten Dachrandes nach den gelten-
	den Vorschriften UBG 37 UVV und DIN
	4420 "Arbeits-Schutzgerüste" aufbauen
	u. während der gesamten Dacharbeiten
	vorhalten.

01.03)  ______ m	Auffangnetz nach DIN EN 1263-1	       _      Bedarf
	"Schutznetze und Schutznetzzubehör"
	nach Sicherheitsregeln
	"Auffangnetze" (BGR 179,
	bisherige ZH 1/560) einbauen, befestigen
	der Auffangnetze an bauseits vorhandenen
	Aufhängevorrichtungen anBauteilen aus
	Stahl
	Beton
	Holz

01.04)  ______ Stk	Container zur Aufnahme zu entsorgender	       _      Bedarf
	Materialien aufstellen, vorhalten und
	abtransportieren.
	Containergröße bis 7 cbm

	Zwischensumme €  	___________

Titel 2: Vorarbeiten

02.01)  ______ m²	Beulen und Blasen der vorhandenen Ab-	       _           _
	dichtung abstoßen und die Ränder mit
	dem Handbrenner niederschweißen.
	Öffnungen sauber abfegen und entstehen-
	den Schutt aufnehmen und entsorgen.

02.02)  ______ m²	Erneuern der Dämmschicht in Einzel-	       _      Bedarf
	abschnitten.
	EPS 040 DAA dm 100 kPa Platten, geklebt
	Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol
	EPS 040 DAA dm 100 kPa nach DIN 18164,
	irreversible Längenänderung ( -0,15%),
	unkaschiert, stufenverfalzt, mit
	Adhäsivkaltkleber oder
	PUR-Kaltkleber gegen abhebende Wind-
	lasten ausreichend verkleben und dicht
	gestoßen verlegen.
	Dicke: ... mm  
	gew. Kleber: ...

02.03)  ______ m	Vorhandene Dachabdichtung im Dachrand-	       _      Bedarf
	bereich und um Dachaufbauten auftrennen.
	Überprüfen der Dampfsperrbahn, ergänzen
	der durch Dämmstoffwanderung fehlenden
	Wärmedämmung, Dämmstofftyp:
	EPS 040 DAA dm 100 kPa  mit
	Adhäsivkaltkleber oder
	PUR-Kaltkleber gegen abhebende Wind-
	lasten ausreichend verkleben
	Dicke: ... mm  
	
	Zuschnittbreite: bis: ... mm

02.04)  ______ m³	Ausgleichen von Vertiefungen mit einer	       _      Bedarf
	schüttbaren Wärmedämmung, einschl.
	Verdichten der Schüttung nach
	Herstellervorschrift.
	Fabrikat: ...

02.05)  ______ m²	VERNIS ANTAC Bitumenvoranstrich,	       _           _
	lösungsmittelhaltig, auf die besenreine
	und trockene Oberfläche der vorhandenen
	Bitumendachabdichtung aufbringen
	und ablüften lassen.
	Verbrauch: ca. ...kg/m².  

02.06)  ______ m²	alte Dachfläche perforieren, so dass	       _      Bedarf
	ca.15 Löcher pro m² entstehen.

	Zwischensumme €  	___________

Titel 3: Abdichtungsarbeiten

03.01)  ______ m²	AXTER EXCEL GOLD granuliert,	       _           _
	extrem alterungsbeständige ALPA®Elasto-
	merbitumenschweißbahn mit einer hoch-
	reißfesten, hydrophob imprägnierten
	Polyesterverbundträgereinlage,
	unterseitig mit einer leicht flämmbaren
	Schmelzfolie kaschiert,
	oberseitig mit abriebfestem, frost-
	sicherem Keramik Granulat werkseitig
	abgestreut.
	
	Anwendungstyp:
	DIN V 20000-201: DO- PYE/PYP-KTP-5,2
	DIN V 20000-202: BA-PYE/PYP - KTP-5,2
	Eigenschaftsklasse: E1
	für Dächer der Anwendungskategorie: K12
	Brandverhalten:
	DIN EN 1187 - B roof ( t1)
	Max. Zugkraft nach DIN 12311-1
	Längs / Quer:     1450 N/ 50mm
	Dehnung nach DIN 12311-1
	Längs / Quer:         35 % 
	Wärmestandfestigkeit:
	- Untererseite:    +120° C
	- Oberseite:        +150° C
	Kaltbiegeverhalten:
	- Unterseite:         -37°C
	- Oberseite:          -25°C
	
	AXTER EXCEL GOLD granuliert punkt- oder
	streifenweise aufschweißen.
	Um  Kapillare zu verhindern, im T-Stoß-
	bereich, an der unterdeckenden Bahn,
	einen Schrägschnitt vornehmen. Granulat
	am Quernaht durch Erhitzen versenken.
	Längs- u. Quernaht mind. 80 bzw. 100 mm
	vollflächig verschweißen.
	Evtl. austretendes Bitumen mit Granulat
	der entsprechenden Farbe abstreuen.

03.02)  ______ m²	AXTER FORCE 4000 D	       _      Bedarf
	Die einlagige Abdichtung FORCE 4000 D
	ist eine  robuste hochelastische und
	extrem dehnfähige Abdichtungsbahn
	aus Bitumen, vergütet mit Kunststoff-
	zusätzenaus Styrol- Butadien-Styrol, mit
	optimale Eigenschaften. Sie gibt dem
	Produkt einen hohen Plastizitätsbereich
	(+110°C/-30°C), mit einem
	Kombinationsträger, KTP 230g/m²,
	außergewöhnlich sichere Verschweiß-
	barkeit, maximale Adhäsion im Naht-
	bereich,hervorragende Haftung und
	ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit.
	Einsatz als einlagige Abdichtung bei
	Dachneigungen>2% gemäß DIN 18531,
	Abdichtungen mit hohen Temperatur-,
	Umwelt- und mechanischen Beanspruch-
	ungen.  
	Anwendungstyp: DO/DE - KTP - 4,5
	Eigenschaftsklasse: E1
	Anwendungskategorie: K1/2
	Brandverhalten:DIN EN 1187 - B roof( t1)
	Die Bahn wird entweder punktweise
	(hauptsächlich bei Sanierung) oder voll-
	flächig im Schweißverfahren auf den
	vorbereitetenUntergrund aufgebracht.
	Naht- und Stoßüberdeckungen (ca. 12 cm
	bzw.15 cm) sind ebenfalls vollflächig zu
	verschweißen. Im Bereich der Kopfstoß-
	überdeckung ist die Oberseite
	der Bahn zu erwärmen und mit der Kelle
	die Bestreuung einzudrücken, um eine
	homogene Verschweißung zu gewährleisten.
	Auf temperaturempfindlichen Unterlagen
	 kann die Bahn auch im sogenannten
	"Umklappverfahren" verlegt werden.

	Zwischensumme €  	___________

Titel 4: Anschlüsse

04.01)  ______ m	Wandanschluss wie folgt beschrieben	       _      Bedarf
	 liefern und herstellen:
	- Voranstrich VERNIS ANTAC in erforder-
	  licher Höhe aufbringen
	- nach Verlegung der Oberlage, Zuschnitt
	  aus Oberlagsbahn, Z = ... cm, ca 15 cm
	  auf die Dachfläche aufschweißen und
	  über die Verstärkungsbahn bis zum
	  Hochpunkt verlegen
	- Alu-Wandanschlussprofil, JOBA - WA 12
	  mit geeignetem Befestigungsmaterial
	  fachgerecht montieren
	- Anschlussfuge mit geeignetem, bitumen-
	  verträglichem Dichtstoff fachgerecht
	  versiegeln.

04.02)  ______ m	Traufanschluss wie folgt liefern und	       _      Bedarf
	 herstellen:
	-Traufblech mit Voranstrich VERNIS ANTAC
	  vorstreichen.
	- Verstärkungsbahn AXTERTOP EXTRA S4,
	  Zuschnitt 25 cm, in halber Breite auf
	  das Traufblech aufschweißen und im
	  Bereich
	  der Dachfläche mechanisch fixieren.
	  Oberlage DE Beschiefert/granuliert 
	  bis Unterkante Traufblech
	  voll flächig aufschweißen.

04.03)  ______ m	Attikaabschlüsse wie folgt beschrieben	       _      Bedarf
	liefern und herstellen:
	- Randbohlen ...-lagig, ... cm x ... cm,
	 liefern und fachgerecht befestigen
	- Voranstrich VERNIS ANTAC in erforder-
	  licher Höhe aufbringen
	- nach Verlegung der Oberlage, Zuschnitt
	  aus Oberlagsbahn, Z = ... cm, ca.15 cm
	  auf die Dachfläche aufschweißen, und
	  um den Attikakopf herumführen und me-
	  chanisch befestigen.

04.04)  ______ m	Wandanschlüsse mit STARCOAT R wie	       _      Bedarf
	folgt herstellen:
	-Untergrund reinigen und aufrauhen,
	so dass dieser frei von losen
	Teilen und fettfrei ist
	-hochführen und anschweißen der
	Unterlage und der Oberlage im
	Lagenrückversatz,
	Anschlusshöhen bis 2 cm
	-abflachen der oberen Bahnenkante
	mit einer Zungenkelle
	-abkleben der oberen Begrenzungslinie
	und dem Beschichtungsabschluss auf der
	Flächenabdichtung mit Klebebändern
	-Anschlussfläche einstreichen, das
	dazugehörige MATCOAT-Vlies hohlraumfre
	in das noch feuchte Harz eindrücken und
	nochmals überstreichen
	-nach Durchtrocknung
	(Fingerprobe) des ersten
	Anstriches die gesamte
	Anschlussfläche gut deckend
	übersteichen.
	Schiefersplitt, falls gewünscht,
	sofort in das noch flüssige
	STARCOAT R
	im Überschuss einstreuen und
	Klebebänder abziehen.
	Verbrauch pro m²:
	1. Beschichtung ca. 800-1000 g
	2. Beschichtung ca. 1000 g

04.05)  ______ Stk	Anschlüsse an ...mit STARCOAT R	       _      Bedarf
	wie folgt herstellen:
	-Untergrund reinigen und aufrauhen,
	so dass dieser frei von losen
	Teilen und fettfrei ist
	-hochführen und anschweißen der
	1.Lage und der
	Oberlage im Lagenrückversatz,
	Anschlusshöhen bis 2 cm
	-abflachen der oberen Bahnenkante
	mit einer Zungenkelle
	-abkleben der oberen Begrenzungslinie
	und dem Beschichtungsabschluss auf der
	Flächenabdichtung mit Klebebändern
	-Anschlussfläche einstreichen, das
	dazugehörige Vlies hohlraumfrei in das
	noch feuchte Harz eindrücken und
	nochmals überstreichen
	-nach Durchtrocknung (Fingerprobe) des
	ersten Anstriches die gesamte Anschluss-
	fläche gut deckend übersteichen.
	Schiefersplitt, falls gewünscht, sofort
	in das noch flüssige STARCOAT R
	im Überschuss einstreuen und Klebebänder
	abziehen.
	Verbrauch pro m²:
	1. Beschichtung ca. 800 - 1000 g
	2. Beschichtung ca. 1000 g
	Größe der Durchdringung: ... cm /... cm

04.06)  ______ Stk	... anschluss, aufgehend, ohne Dämmung	       _           _
	
	... anschlüsse, ungedämmt, wie folgt
	herstellen:
	-Voranstrich in erforderlicher Höhe
	aufbringen
	-Oberlage, vollflächig
	aufgeschweißt, heranführen, die
	Bestreuung in einer Breite von
	ca. 15 cm anflämmen und in das
	Deckschichtbitumen eindrücken
	-Oberlage im aufgehenden
	Bereich bis mindestens 15 cm über OK
	Belag und mindestens 15 cm in der
	waagerechten Fläche aufschweißen
	Zuschnittbreite: bis 40 cm
	-Trittschutzleiste aus Alu-natur mittels
	geeigneter Befestigungsmittel montieren
	Dicke: ... mm
	Abwicklung: ... mm
	Kantungen: ... mm
	-Abschlussfuge mit geeignetem, bitumen-
	verträglichem Material dauerelastisch
	versiegeln

	Zwischensumme €  	___________

Titel 5: Zubehör

05.01)  ______ Stk	SKYDOME-Lichtkuppel AIRDOME	       _      Bedarf
	aus Acrylglas, doppelschalig, opal,
	einschließlich....cm hohem, wärmege-
	dämmten Aufsatzkranz
	aus ....... in lüftbarer Ausführung, mit
	vormontiertem Rahmen, Elektro-Motor
	220V/50HZ,
	Öffnung von 250 - 300 mm Hub,
	allen erforderlichen Zubehör aus
	nichtrostendem Material frei Baustelle
	liefern, montieren und eindichten.

05.02)  ______ Stk	SKYDOME Lictkuppel als Dachausstieg	       _      Bedarf
	Typ: PASSADOME, 100 x 100 cm, als
	Dachausstieg, aus Acrylglas, doppel-
	schalig, opal/klar, einschließlich .. cm
	hohem, wärmegedämmten Aufsatzkranz,
	mit Gitter als Absturzsicherung, einem
	ausziehbaren Sicherheitshaltestab, mit
	einer Stange zum einhängen einer Leiter,
	allen sonstigem Kleinmaterial liefern
	und montieren.

05.03)  ______ Stk	Sanierungsgullys, wärmegedämmt,	       _      Bedarf
	mit Laubfang, Durchmesser: ... mm,
	einbauen und in die Dachabdichtung
	einbinden, einschl. Herunterraspeln der
	Wärmedämmung, um einen vertieften
	Einbau zu ermöglichen.
	Fabrikat: ...

	Zwischensumme €  	___________

Titel 6: Dachklempnerarbeiten

06.01)  ______ m	Flachdachabschlussprofil	       _      Bedarf
	(für Polymer-Bitumenanschlussbahnen
	d = ca. 5 mm),
	Profilhöhe:...............mm
	bestehend aus:
	Abschlussprofil (L = 3.000 mm), gekante
	aus EN AW 5005 (AlMg1EQ), Alu Natur
	Materialdicke d = ............mm
	(empfohlen 2,0 mm),
	Trägerprofil und Stoßverbindungen
	mit-Gelenksystemhalter
	(zum Höhen-/ Neigungs- und Seitenaus-
	gleich) bestehend aus Halter inkl.
	Dichtprofil und Langlochstanzung für 2.
	fassadenseitigen Befestigungspunkt, mit
	Edelstahl-Gleitsystemfeder 57 mm breit,
	Gelenkwinkel 165
	M8 Spannschraube aus Edelstahl.
	Standard-Halterabstand 1,50 m
	(bis 20 m Gebäudehöhe in nicht
	exponierter Lage) sowie Befestigungs-
	material liefern und flucht- und
	höhengerecht montieren.

06.02)  ______ Stk	Standard-Innenecken, rechtwinklig	       _      Bedarf
	geschweißt,
	Eckschenkellänge 300 x 300 mm,
	mit 2 Stück Stossverbindungen,
	sowie Befestigungsmaterial liefern und
	flucht- und höhengerecht montieren.

06.03)  ______ Stk	Standard-Außenecken, rechtwinklig,	       _      Bedarf
	gekantet/geschweißt, passend zum Dachrand-
	profil, Eckschenkellänge 100 x 100 mm,
	mit 2 Stück angeschweißten Stoßver-
	bindungen und 1 Stück Gelenksystemhalter,
	sowie Befestigungsmaterial liefern und flucht-
	und höhengerecht montieren.

06.04)  ______ m	Oberflächenbehandlung der Abschluss-	       _      Bedarf
	profile
	Lieferung erfolgt verfahrensbedingt ohne
	Schutzfolie
	Kunststoffbeschichtung im Pulver-
	lackverfahren (witterungsbeständig)
	Farbton............. gemäß RAL ........
	(ohne Angabe Standardfarben anbieten)
	technische Eloxierung entsprechend
	DIN 17611 in E6/EV1
	Farbeloxierung entsprechend DIN 17611
	in E6/.........
	als Zulage Material je lfdm.

06.05)  ______ Stk	Endkappen rechts / links, an Stoßver-	       _      Bedarf
	bindung angeschweißt,  passend zum
	Dachrandprofil, liefern und in
	die Abschlussprofile einklipsen

06.06)  ______ m	Aluminium-Attikaabdeckungen,	       _      Bedarf
	Fabrikat: ...
	Material: Aluminium, ... (natur/techn.
	eloxiert/Ral-beschichtet)
	Dicke: ... mm
	Gesamtabwicklung: ... mm
	Kantungen: ... Stk
	mit nach innen weisendem Gefälle und
	allen systembedingten Zubehörteilen
	montieren.

06.07)  ______ Stk	Ecken für Mauerabdeckung aus Aluminium,	       _      Bedarf
	Gesamtabwicklung ...x...mm, komplett
	liefern und als Zulage zur Abdeckung
	montieren.

	Zwischensumme €  	___________

Titel 7: Sicherungsmaßnahmen

07.01)  ______ Stk	Absturzsicherungen	       _      Bedarf
	nach Herstellermontageanleitung auf
	den Untergrund aus: ...,
	bei einer Dämmstoffdicke von: ... mm,
	einbauen und fachgerecht in die Dach-
	abdichtungslagen einbinden.

07.02)  ______ Stk	Bauaufsichtlich zugelassenes Anschlag-	       _      Bedarf
	seil, d = 16 mm, inkl. Falldämpfer
	und Karabinerhaken liefern und nach
	Abschluss der Dacharbeiten im Geräte-
	koffer lagern.

07.03)  ______ Stk	Ganzkörper-Auffanggurt nach Din 7478,	       _      Bedarf
	Form A mit Schnellverschluß, liefern und
	im Gerätekoffer verwahren.

	Zwischensumme €  	___________

Titel 8: Regiearbeiten

08.01)  ______ Std	Lohnstunde eines Dachdeckermeister	       _      Bedarf
	zum Nachweis für nicht im Leistungsver-
	zeichnis beschriebene Arbeiten auf
	ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
	oder Bauherrschaft.

08.02)  ______ Std	Lohnstunde eines Dachdecker-Facharbeiter	       _      Bedarf
	zum Nachweis für nicht im Leistungsver-
	zeichnis beschriebene Arbeiten auf
	ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
	oder Bauherrschaft.

08.03)  ______ Std	Lohnstunde eines Dachdeckerhelfer	       _      Bedarf
	zum Nachweis für nicht im Leistungsver-
	zeichnis beschriebene Arbeiten auf
	ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
	oder Bauherrschaft.

	Zwischensumme €  	___________

Z u s a m m e n f a s s u n g

Titel 1: Baustelleneinrichtung	€	___________
Titel 2: Vorarbeiten	€	___________
Titel 3: Abdichtungsarbeiten	€	___________
Titel 4: Anschlüsse	€	___________
Titel 5: Zubehör	€	___________
Titel 6: Dachklempnerarbeiten	€	___________
Titel 7: Sicherungsmaßnahmen	€	___________
Titel 8: Regiearbeiten	€	___________
	Summe € 	___________

	19 % Mehrwertsteuer €  	___________

	Gesamtsumme €  	___________